**杭州市环境集团有限公司**

**询价文件**

采购编号：HZHJGF(X)-20231101

项目名称：2023年污水厂空压机年度委外维保采购公开询价项目

采购人：杭州市环境集团有限公司

二○二三年十一月

目 录

第一部分 询价公告 3

第二部分 采购须知 5

第三部分 询价内容 10

第四部分 合同主要条款 13

第五部分 报价文件格式 18

第一部分 询价公告

杭州市环境集团有限公司组织的2023年污水厂空压机年度委外维保采购公开询价采购活动，欢迎对本项目感兴趣的供应商参加。

一、采购编号：HZHJGF(X)-20231101

二、项目名称：2023年污水厂空压机年度委外维保采购公开询价项目

三、采购内容及相关说明

1.采购内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 | 规格型号 | 数量（套） | 服务期限 | 最高限价（万元） |
| 4套空压机（含冷干机）委外维保 | 英格索兰型号77MM | 2 | 1年 | 本项目最高限价人名币7.6万元（含税） |
| 英格索兰型号55MM | 2 |

2.供应商资格要求

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和履行合同能力。

（2）投标人需提供空压机销售维修或节能设备销售维修的资质证明材料，或者提供具有相同效力的相应资质等证明材料（证明材料不限于营业执照等）。

（3）近三年内供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）近两年内未被列入《杭州市环境集团有限公司黑名单供应商名录库》和《杭州市环境集团有限公司不合格供应商名录库》。

（5）供应商须提供其股东信息及出资比例信息。

（6）本项目不接受联合体。

四、报名时间及方式

1.报名时间：2023年11月23日至11月28日，每日上午9：00时至12：00时，下午13：00时至17：00时（北京时间）。

2.报名时须提交的资料：法定代表人授权委托书、营业执照、授权代表有效身份证原件及复印件。

3.报名方式：实行网上报名。报名资料扫描件发送至hzhjgffgs@163.com邮箱。（报名邮件主题要求格式：项目名称+供应商+手机号）。

五、报价时间及地点。

1.报价时间：2023年11月30日上午9:30。

2.报价地点：杭州市拱墅区临半路90号集采中心。

六、质疑。

供应商如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于2023年11月27日前以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

七、本项目的监督部门为杭州市环境集团有限公司纪检监察室，郑先生，13336041895。

八、联系方式

采购人：杭州市环境集团有限公司

联系人：聂工、杨女士

联系电话：0571-88367308

杭州市环境集团有限公司

2023年11月23日

第二部分 采购须知

一、适用范围

仅适用于本次询价采购所叙述的服务。无论询价采购过程和结果如何，供应商自行承担全部费用。

二、定义

1.“采购人”系指杭州市环境集团有限公司。

2.“供应商”系指向采购人提交报价文件的商家。

3.“服务”系指按询价文件要求的服务。

三、采购报价

1.本项目以人民币为结算货币。

2.采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.供应商应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.供应商报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。供应商报价超过最高限价的，作无效报价处理。供应商报价应包括运维技术人员的技术服务费、差旅费、住宿费、餐费、安全保险费及各项综合性福利费等其它费用。

四、保证金

1.参加报价的供应商应于报价截止时间前缴纳2280元（大写：人民币贰仟贰佰捌拾元整）保证金，打款时请备注报价人开户银行信息（精确到支行）。汇款回单复印件作为报价文件组成部分，保证金交付和退回均以供应商单位名义，保证金实行统一管理，专户统一收退。保证金将在采购人与成交供应商签订合同后无息全额退还。退保证金前，供应商必须提供加财务专用章的收款收据。

缴纳户名：杭州市环境集团有限公司

开户银行：工行朝晖支行

银行账号：1202022109900133035

2.报价截止时间后，供应商无故撤回报价文件或成交供应商未按规定与采购人签订合同的，采购人将没收保证金。

五、报价有效期

1.从报价截止之日起，报价文件有效期为60日。

2.特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收，同意延长有效期的供应商不能修改报价文件。

六、报价文件的组成

1.报价文件封面（附件一）；

2.法定代表人授权书（附件二）；

注：若法定代表人参加报价的，只需提供法定代表人身份证复印件，并加盖公章；

3.报价一览表（附件三）；

4.报价单位须提供其股东信息及出资比例信息，并填写股东信息及出资比例信息表（附件四）；

5.“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）记录查询网页截图（附件五）；

6.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）记录查询网页截图（附件六）；

7.偏离说明表（附件七）；

8.有效的营业执照复印件；

9.保证金银行汇款证明（复印件）；

10.报价单位认为需要的其他文件资料；

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上盖上有效的供应商公章。报价文件装订密封，并在封皮上注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、受委托人姓名。

七、报价文件的签署和份数

1.报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。

2.报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或受委托人签署，供应商单位应写全称。

3.供应商应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本2份。

八、报价文件的递交

1.如果供应商未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

2.采购人接受供应商报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

3.报价截止时间前，供应商可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

4.报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

九、无效报价

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

1.在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

2.提供两个或两个以上报价方案的。

3.报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

4.未按规定缴纳保证金的。

5.供应商法定代表人或受委托人未到询价报价现场或不能提供相应身份证明的。

6.报价超过最高限价的。

7.不符合供应商资格要求或所提供的资料存在弄虚作假的。

8.在近三年内的经营活动中存在和询价内容相关的重大违法、违规记录的，以政府及其相关职能部门相关网站信息为准。

9.法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目报价的。

10.近两年内被列入《杭州市环境集团有限公司黑名单供应商名录库》和《杭州市环境集团有限公司不合格供应商名录库》。

11.不符合法律、法规和本询价文件规定的其他要求的。

十、询价过程

1.采购人组织3人组成询价评审小组。

2.采购人在询价文件规定的时间和地点公开询价。供应商的法定代表人或受委托人必须参加，负责解答有关事宜，并携带身份证明。

3.询价时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

4. 通过资格审查和符合性审查的有效响应人不足3家的，评审小组应认定本次采购是否具有竞争性，若评审小组认定本次采购明显缺乏竞争的，可以否决所有报价。

十一、成交原则与方法

1.采购人组织评审小组对各单位的报价资料进行审核，在满足采购文件要求的前提下，按经评审通过后最低价成交的原则确定1名成交供应商。如果出现相同最低报价情况时，最低报价相同的供应商再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定成交单位。

2.采购人不向未成交供应商人解释未成交原因，不退还报价文件。

十二、合同

合同签订：采购人按照上述第十一条规定确定成交供应商，并签订采购合同，签约单位为杭州市环境集团有限公司。

十三、其他

1.供应商有下列情形之一的，在两年内禁止参加杭州市环境集团有限公司采购活动：

（1）经核实提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在报价过程中与采购人进行私下沟通协商的；

（6）成交供应商因自身原因不签订合同或不能履行合同的；

（7）被列入《杭州市环境集团有限公司黑名单供应商名录库》和《杭州市环境集团有限公司不合格供应商名录库》的。

2.本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

3.凡涉及本次询价的解释权均属于杭州市环境集团有限公司。

第三部分 询价内容

一、采购内容及相关说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 | 规格型号 | 数量 | 内容 | 总价（元） |
| 4套空压机（含冷干机）年度委外维保 | 英格索兰型号77MM | 2套 | 4套空压机（含冷干机）1年维保（保养要求详见“询价内容 第三条 维保要求”） |  |
| 英格索兰型号55MM | 2套 |
| 合计（套） | | 4 |
| 总价（含税） | | 小写（人民币）： | | |
| 大写（人民币）： | | |

以上总价系指供应商在采购人指定地点的服务价(包括维护维保费、人工费、运输装卸费、配件费、服务费、技术费、税费等一切费用)。

二、注意事项：

1.本项目2023年污水厂空压机年度委外维保采购项目报价最高限价人民币7.6万元/吨（含税）；

2.报价要求货币为人民币，且报价包括税费及完成本项目的一切费用；

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人签字或其授权代表签字，否则评标委员会将不接受该修改内容；

4.报价有效期60天；

5.总价报价超过总价最高限价作无效标处理。报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单项汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**三、维保要求**

1.维保目标

确保合同范围内空压机（含冷干机）正常稳定运行，有任何故障供应商需按采购人要求时间及时恢复正常。

2.维保内容及要求

（1）供应商每月按采购人要求的时间派技术人员到采购人指定地点进行维护，维护内容如下（包含但不限于以下内容）：

1）每月对空压机（含冷干机）进行清理

2）每月检查油过滤器

3）每月检查空滤器

4）每月检查油分离芯

5）每月检查冷干机风扇运行是否正常

6）每月检查空压机运行数据是否正常

7）每月检查冷干机运行数据是否正常

（2）若涉及到设备特定维保时间节点时，供应商除按照上述维保内容进行外，还需要按照下表进行维保服务（“√”表示需要进行的服务，包含但不限于以下内容）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养时间  要求 | 更换油过滤器  1只/台/次 | 更换空滤器  1只/台/次 | 更换油分离芯  1只/台 | 更换冷却油（两桶36L/台） | 油分析 | SPM读数 | 润滑电机 | 检查服务：回油滤网/软管/高温开关/安全阀/冷却器水分离器排放/电机/整体清洁/控制器/风管维护等 |
| 合同签订后首次维保 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2000小时 | / | / | / | / | / | / | / | √ |
| 4000小时 | √ | √ | √ | / | √ | / | √ | √ |
| 6000小时 | / | / | / | / | / | / | / | √ |
| 8000小时 | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ |

3.配件要求

（1）在维保或维修过程中，若需更换配件，供应商应使用原厂配件进行更换。若因停产或其他原因无法更换使用原厂配件，供应商应提供相应无法更换使用的证明且需经采购人同意后方可使用替代产品。

（2）维保（维修）原厂配件清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号/编号 | 备注 |
| 1 | 最小压力阀 | 99289852 | 计入维保费用中 |
| 2 | 软管1 | 85561769 |
| 3 | 软管2 | 85561009 |
| 4 | 软管3 | 85560969 |
| 5 | 进气阀 | 47553061001 |
| 6 | 温控阀 | 22477541 |
| 7 | 温度开关 | 39419668/37952264（新） |
| 8 | 温度传感器 | 19035641 |
| 9 | 软管4 | 47566630001 |
| 10 | 接触器（一） | 24720674 |
| 11 | 接触器（二） | 24720682 |
| 12 | 冷却器 | 39892492 |
| 13 | 压力传感器 | 22359632/49154016（新） |
| 14 | 断油电磁阀 | 42552687 |
| 15 | 油过滤器 | 54601513 |
| 16 | 空滤器 | 47553060001 |
| 17 | 油分离芯 | 39911631 |
| 18 | 冷却油 | 38459582 |
| 19 | 主机 | 36017028/42476119（新） | 按实际维修情况另行结算 |

第四部分 合同主要条款

（合同条款最终以实际签订为准）

甲方（采购人）：杭州市环境集团有限公司

乙方（供应商）：

一、说明

1.合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2.制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国民法典》。

二、合同内容、时间及金额：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 | 规格型号 | 数量 | 内容 | 总价（元） |
| 空压机（含冷干机）年度委外维保 | 英格索兰型号77MM | 2套 | 污水厂4套空压机（含冷干机）1年维保 |  |
| 英格索兰型号55MM | 2套 |
| 合计（套） | | 4 |
| 总价（含税） | | 小写（人民币）： | | |
| 大写（人民币）： | | |

2.1 以上合同价格系指乙方在甲方指定地点的服务价(包括维护维保费、人工费、运输装卸费、配件费、服务费、技术费、税费等一切费用)。

2.2 本合同服务期为1年。乙方承诺在合同服务期内，总价不变。

2.3 乙方承诺在合同服务期内，全面负责甲方空压机（含冷干机）的安全稳定运行，并按甲方要求的时间到现场检查维修。除主机维修外，其他所有配件及油品费用都包含在此合同总费用中。

三、质量保证

3.1 乙方保证维保维修服务均符合合同要求，在服务过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损、折、泄漏、环境污染等事故均由乙方承担责任。

3.2 如乙方服务与合同约定不符，甲方有权终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

3.3 在维保维修过程中，更换的配件及油品需按合同要求使用原厂型号。若因停产或其他原因无法更换使用原厂型号，乙方应提供相应无法更换使用的证明且需经甲方同意后方可使用替代产品。

四、维保要求

1.维保目标

确保合同范围内空压机（含冷干机）正常稳定运行，有任何故障供应商需按采购人要求时间及时恢复正常。

2.维保内容及要求

（1）供应商每月按采购人要求的时间派技术人员到采购人指定地点进行维护，维护内容如下（包含但不限于以下内容）：

1）每月对空压机（含冷干机）进行清理

2）每月检查油过滤器

3）每月检查空滤器

4）每月检查油分离芯

5）每月检查冷干机风扇运行是否正常

6）每月检查空压机运行数据是否正常

7）每月检查冷干机运行数据是否正常

（2）若涉及到设备特定维保时间节点时，供应商除按照上述维保内容进行外，还需要按照下表进行维保服务（“√”表示需要进行的服务，包含但不限于以下内容）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养时间  要求 | 更换油过滤器  1只/台/次 | 更换空滤器  1只/台/次 | 更换油分离芯  1只/台 | 更换冷却油（两桶36L/台） | 油分析 | SPM读数 | 润滑电机 | 检查服务：回油滤网/软管/高温开关/安全阀/冷却器水分离器排放/电机/整体清洁/控制器/风管维护等 |
| 合同签订后首次维保 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2000小时 | / | / | / | / | / | / | / | √ |
| 4000小时 | √ | √ | √ | / | √ | / | √ | √ |
| 6000小时 | / | / | / | / | / | / | / | √ |
| 8000小时 | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ |

3.配件要求

（1）在维保或维修过程中，若需更换配件，供应商应使用原厂配件进行更换。若因停产或其他原因无法更换使用原厂配件，供应商应提供相应无法更换使用的证明且需经采购人同意后方可使用替代产品。

（2）维保（维修）原厂配件清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号/编号 | 备注 |
| 1 | 最小压力阀 | 99289852 | 计入维保费用中 |
| 2 | 软管1 | 85561769 |
| 3 | 软管2 | 85561009 |
| 4 | 软管3 | 85560969 |
| 5 | 进气阀 | 47553061001 |
| 6 | 温控阀 | 22477541 |
| 7 | 温度开关 | 39419668/37952264（新） |
| 8 | 温度传感器 | 19035641 |
| 9 | 软管4 | 47566630001 |
| 10 | 接触器（一） | 24720674 |
| 11 | 接触器（二） | 24720682 |
| 12 | 冷却器 | 39892492 |
| 13 | 压力传感器 | 22359632/49154016（新） |
| 14 | 断油电磁阀 | 42552687 |
| 15 | 油过滤器 | 54601513 |
| 16 | 空滤器 | 47553060001 |
| 17 | 油分离芯 | 39911631 |
| 18 | 冷却油 | 38459582 |
| 19 | 主机 | 36017028/42476119（新） | 按实际维修情况另行结算 |

五、履约保证金

本合同签订前，乙方应向甲方缴纳\*\*\*\*\*\*元作为履约保证金（约合同总额的5%）。待合同结束后60日内，若乙方服务良好、无质量和服务问题，由乙方申请、提交账号及收据，经甲方确认无误后30个工作日内原额无息退还履约保证金。

六、服务数量、时间及地点

乙方维保服务须按合同要求规定的时间或按甲方通知时间到甲方指定地点（杭州市拱墅区临半路138-1号甲方指定地点）进行（返厂维修除外）。

七、验收

7.1 空压机（含冷干机）维保维修完成后，乙方需提供完整的维保清单或维修清单。

7.2 空压机（含冷干机）维保维修（含返厂维修）完成后，甲方

对乙方服务进行验收，满足以下要求的视为验收合格。

（1）根据配件清单对更换配件的型号规格和油品型号进行验收；

（2）空压机容积容量达12 m³/min，排气压力达0.85 Mpa或能够满足现场设备使用要求。

（3）冷干机维保维修（含返厂维修）完成后，冷干机出口空气温度要低于进口空气温度的50%；在30 Mpa时冷却风扇启动，在15 Mpa时风扇冷却停止；低压时冷媒正常压力范围保持在3-5 Mpa。

7.3 空压机（含冷干机）维保维修（含返厂维修）质保期为验收合格之日起6个月，质保期内出现非人为同样故障，乙方需重新免费维修。

八、款项支付

8.1 合同期内，维保费用按保养服务实际情况进行结算。维保费用付款方式为合同签订之日起，每半年结算一次。乙方提供6个月内的保养清单、有效发票及双方签字的保养确认单，经甲方确认审核无误后1个月内结清费用。

8.2 合同期内，若涉及主机维修或更换，乙方须经甲方同意后方可进行维修或更换，费用按双方协商另行结算。

九、转包或分包

9.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。

9.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人提供。

9.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

十、违约责任及处罚

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定，承担违约责任。

10.1 乙方逾期或未按甲方要求时间服务的，每逾期一天，向甲方偿付该服务合同价款2‰的违约金；乙方逾期7日不能完成服务的，每逾期一天，向甲方偿付该服务合同价款5‰的违约金；乙方逾期15日不能完成服务的，甲方有权终止合同，并没收履约保证金，同时乙方应承担合同总价5%的违约金。如乙方服务经甲方验收不合格的，应及时重新服务或更换，因此造成逾期的，按本款规定承担责任。

10.2 在质保期内出现非人为的质量问题，乙方应及时重新免费维修或更换。同时，甲方可以要求乙方赔偿因维修质量不合格导致的全部损失。

10.3如因乙方的维保行为对甲方造成损失的，如使用了非原厂配件及油品，乙方应当负责及时补救、赔偿损失；因此对甲方造成重大损失的，甲方有权单方终止合同，并没收履约保证金，同时乙方应承担合同总价5%的违约金，不足以弥补损失的还应继续赔偿损失。

十一、其他约定

11.1 乙方必须遵守有关法律法规及甲方的规章制度，否则由乙方承担相应责任。

1)服从甲方门岗安全检查，并按要求登记；

2)进入甲方园区后严禁烟火；

3)车辆行驶停放必须遵守甲方园区道路管理要求，不超速、不超载、不超车，司机不得无证驾驶或驾驶不符合驾驶证要求的车辆；

4)进入甲方园区后必须服从甲方工作人员管理安排，未经允许不得进入无关区域；

5)禁止与本项目无关的人员进入园区。

11.2 服务发生问题时乙方在接到甲方通知后24小时内做出答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在接到甲方通知后48小时内派遣专业技术人员到达现场进行免费指导解决问题。若乙方无法按照合同约定的服务时间及时派遣专业技术人员持证到达现场进行免费指导解决问题，应当向甲方承担违约金，违约金额为1000元/次，甲方并保留要求乙方赔偿因此种状况引起的其他损失的权利。 此种状况在30天内累计出现3次以上(含3次),甲方有权终止合同，并保留要求乙方赔偿因此种状况引起的其他损失的权利。

十二、不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，应当立即通知另一方，协商确认延长合同履行期，其延长期与不可抗力影响期相同。

十三、争议解决

13.1合同有效期内，除合同另有约定外，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

13.2在履行本合同过程中如发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方住所地法院诉讼解决。

十四、合同的生效

14.1 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。采购文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

14.2 本合同一式肆份，甲乙方执两份，效力相同。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人 法定代表人

或授权代表（签字）： 或授权代表（签字）：

签订日期： 年 月 日

第五部分 报价文件格式

附件一：

(项目名称)项目

采购编号：

报价文件

报价单位全称

2023年X月XX日

附件二：

法定代表人授权书

杭州市环境集团有限公司：

兹委派我公司 先生/女士(其在本公司的职务是： ，联系电话：（ )，代表我公司全权处理 （采购项目名称）编号为 报价的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

**本委托书有效期：**自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

报价人 (公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期： 年 月 日

注：法定代表人参加报价的，可以不提供法定代表人授权委托书。

附：法定代表人及受委托人的身份证（复印件）

|  |
| --- |
| 正反两面身份证复印件 |

附件三：

报价一览表

杭州市环境集团有限公司：

我公司 （报价单位名称） 根据贵单位询价文件要求，就 项目报价如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务名称 | 规格型号 | 数量 | 内容 | 总价（元） |
| 4套空压机（含冷干机）年度委外维保 | 英格索兰型号77MM | 2套 | 1年维保（保养要求详见本询价文件“询价内容 第三条 维保要求”） |  |
| 英格索兰型号55MM | 2套 |
| 合计 | 4套 |
| 总价（含税） | | 小写（人民币）： | | |
| 大写（人民币）： | | |

**相关要求：**

1. 本项目2023年污水厂空压机年度委外维保采购项目最高限价人民币7.6万元（含税），合计总价超过最高限价作无效标处理。

2.本项目报价为一次性报价，为供应商在采购人指定地点的服务价(包括维护维保费、人工费、运输装卸费、配件费、服务费、技术费、税费等一切费用)。

3.报价有效期60天。

4.大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。若报价明细总价与单价不符时，则以单价金额计算结果为准。

5.提供报价单位账户信息：

开户银行（及支行）：

开户账号：

报价单位名称（盖章）：

年 月 日

附件四：

股东信息及出资比例信息表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 股东 | 出资比例 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| …… |  |  |

报价单位名称（盖章）：

年 月 日

附件五：

提供“**信用中国”（www.creditchina.gov.cn）**官方网站的信用记录截图。

附件六：

提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）官方网站的信用记录截图。

附件七：

偏离说明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 询价文件条目号 | 询价文件条款 | 报价文件条款 | 说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：若本表填写内容不全或空白则视为无偏离。

报价单位名称（盖章）：

年 月 日